Manual do Usuário  
APARELHO AROMATIZADOR DE AMBIENTES   
  
  
  
  
  
  
  
  
Por favor, leia o manual do manual cuidadosamente antes de usar.  
  
  
Especificações  
Dimensão: L 8,3 x P 8,8 x C 23,8  
Bateria: 2 pilhas D2  
Refil: 250 ml, 180 g  
  
Função de exibição  
1 Start (Iniciar)  
2 Stop (Parar)  
3 Spray (Pulverização)  
4 Interval (Intervalo)  
5 Week (Semana)  
6 Clock (Relógio)  
7 .1.2.3.4.5.6.7  
8 Battery Pattern (Quantidade da bateria)  
9 Off (Desligado)  
10 On (Ligado)  
  
  
Instrução  
1- RESET  
Ele pode limpar configurações de funções e redefinir os novos programas desejados.  
2- SPRAY  
(Certifique-se de que o bico de pulverização está longe do rosto e dos olhos) Pressione este botão, a unidade pulverizará 1 vez imediatamente para testar a condição de trabalho.  
3- MODE

Modo. O seguinte modo aparecerá no visor LCD ao pressionar este botão. Botão: START/STOP/SPRAY/INTERVAL/WEEK/HOUR/MIN

* Pressione MODE por 2 segundos e a palavra “START” piscará no visor com um som semelhante a “cluck”. Isso significa que você pode começar a definir o tempo de pulverização.   
  Pressione o botão HOUR para definir o tempo de pulverização por hora.  
  Pressione o botão MIN para definir o tempo de pulverização por minuto.
* Pressione MODE duas vezes e a palavra “STOP” piscará no visor. Isso significa que você pode começar a definir o tempo para interromper a pulverizar.   
  Pressione o botão HOUR & MIN para definir o tempo de parada de pulverizar.
* Pressione MODE três vezes e a palavra “SPRAY” piscará no visor e exibirá os tempos de pulverização.
* Pressione MODE quatro vezes e a palavra “INTERVAL” piscará no visor. Isso significa que você pode escolher o intervalo de pulverização.  
  Pressione o botão HOUR & MIN para definir o intervalo de 1 a 60 minutos.
* Pressione MODE cinco vezes e a palavra “WEEK” piscará no visor. Isso significa que você pode definir o tempo de trabalho para a semana.  
    
  Você pode definir os dias da semana em que o aparelho funcionará dentre três opções pressionando o botão “WEEK”.  
  A: 1,2,3,4,5 Trabalhando de segunda-feira a sexta-feira.   
  B: 1,2,3,4,5,6 Trabalhando de segunda-feira a sábado.  
  C: 1,2,3,4,5,6,7 Trabalhando de segunda-feira a domingo.
* Pressione MODE por seis vezes e a palavra “CLOCK” piscará no visor. Isso significa que você pode selecionar a hora exata.   
  Pressione HOUR & MIN para definir a hora e os minutos.

4- WEEK  
Você pode definir os dias trabalhados dentre três opções pressionando o botão “WEEK”.  
5- HOUR   
Você pode definir a hora pressionando o botão “HOUR”. Das 00:00 às 24:00 a sua escolha.  
6- MIN  
Você pode definir os minutos pressionando o botão “MIN”. 1 a 60 minutos de pulverização para opção.

7- ON/OFF  
Ligue ou desligue a unidade.  
Observe: Pressione este botão, o visor exibirá ON. Em seguida, pressione SPRAY, o LED piscará verde e vermelho 3 vezes cada, depois, pulverizará a unidade 1 vez em condições normais de trabalho.   
Pressione este botão novamente e o LCD exibirá OFF, permanecendo o aparelho desligado, mas continuará a exibir o tempo.  
8- Indicador de LED  
Ao pressionar o botão ON/OFF para ON, o LED piscará em verde e vermelho. A unidade funcionará normalmente depois que o verde alternar com o vermelho por 3 vezes e depois pulverizar 1 vez. O LED piscará verde em um intervalo de 2s, o tempo de flash é de 0,3s.  
9- LCD Exibição  
O tempo de exibição do LCD normalmente, quando exibe um padrão de bateria no canto inferior esquerdo, significa que as baterias têm pouca capacidade e precisam ser substituídas por novas.

10- Em MODE, quando a palavra “ACCOUNT” aparece no visor, o tempo total de pulverização será exibido no meio do visor. Normalmente um refil pode pulverizar 3000 jatos. Quando a contagem de pulverização der 3000 jatos, você deve pressionar ON/OFF por 5 segundos no botão “MODE”.

Ícone de Operação

Observe quando substituir o novo refil  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Verifique se o botão dentro do aparelho está na posição OFF, o refil vazio.  
  
1- Certifique-se de que a engrenagem esteja totalmente para cima, como mostrado na imagem A  
A) Que o bico do refil possa caber no aparelho confortavelmente.  
2- Se a engrenagem está exposta  
B) Você precisa de ferramentas para empurrar para dentro do visor a engrenagem, como mostrado na imagem C.

3- Insira o refil. Não opere o aparelho voltado para seu rosto. Verifique se o bico do refil está voltado para fora. Faça o teste pressionado SPRAY, porém, NUNCA com o aparelho voltado para o seu rosto.  
  
Observações:  
1) Este aparelho não pode entrar em contato com água.  
2) Este aparelho não pode entrar em contato com fogo, pois pode causar explosão.  
3) Certifique-se se as baterias estão posicionadas corretamente.  
4) O aparelho deve ser instalado na parede com o pé direito mais alto do ambiente.  
5) Cada refil tem a durabilidade de 3000 jatos.  
6) NUNCA manuseie o aparelho voltado para o rosto quando houver refil.